Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский» от

« 19 » июля 2018 г. № 279

**СХЕМА** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**МО СП «ТУРЪЯ»**

**КНЯЖПОГОСТСКИЙ** **РАЙОН**

**РЕСПУБЛИКА** **КОМИ**

**ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТУРЪЯ»**

1. *Ресурсоснабжающая организация:* Акционерное общество «Княжпогостская тепло-энергетическая компания». Адрес местонахождения: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 110
2. *Технические характеристики котельной:* котельная состоит из 2 котлов общей мощностью – 1,08 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет – 0,56 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 512,7 м. Система теплоснабжения – закрытая, вид топлива – уголь
3. *Возможность подключения других объектов (потребителей тепла):* имеется, ресурс тепла – 0,52 Гкал/час
4. *Возможность перехода на другой вид топлива:* основной вид топлива – уголь. Возможен переход на другие виды топлива – древесные брикеты (палеты), дрова.
5. *Потребители тепла, адрес местонахождения:*

- МБОУ «СОШ» с. Туръя - с. Туръя, д.114;

- Интернат (Фап с. Туръя, Администрация сельского поселения «Туръя», столовая и дошкольная группа  МБОУ «СОШ» с. Туръя) - с. Туръя, д.118;

- филиал СДК с.Туръя МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры» - с. Туръя, д.81;

- Котельная, с. Туръя -  с. Туръя, д.128.

