|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЕМВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО**  **ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 февраля 2020 года № 56

|  |
| --- |
| Об утверждении локального сметного расчета стоимости выполнения работ по благоустройству территорий городского поселения «Емва» |

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация городского поселения «Емва»

**Постановляет:**

1. Утвердить локальные сметные расчёты стоимости выполнение работ по благоустройству территорий городского поселения «Емва», являющиеся начальной (максимальной) ценой муниципального контракта в сумме 5 617 184 (пять миллионов шестьсот семнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 31 коп., согласно приложениям №№ 1-7 к настоящему постановлению.

2**.** Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.В. Котов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | Приложение №1 к постановлению администрации городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 56 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенной на территории городского поселения «Емва», ул. Дзержинского, 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Сметная стоимость: | **723,982** | | **тыс. руб.** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Hормативная трудоемкость: | **0,114** | | **тыс.чел.ч** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Сметная заработная плата: | **28,653** | | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| № поз | | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | | | | | | | Количе-ство | | | Стоим. ед., руб. | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | | | экс. маш. | | | всего | | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | | | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | Е27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | | | | | | | 0,314 | | | 427 112,80 | | | 67 697,28 | | | 134 113,42 | | 2 978,48 | 21 256,95 | 42,504 | 13,346256 |
| 9 485,62 | | | 18 257,33 | | | 5 732,80 | 52,4375 | 16,465375 |
|  | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Накладные расходы* | | | | | | | 149 | | |  | | |  | | | 12 979,81 | |  |  |  |  |
|  | | *Сметная прибыль* | | | | | | | 81 | | |  | | |  | | | 7 056,14 | |  |  |  |  |
|  | | *Всего с НР и СП* | | | | | | |  | | |  | | |  | | | 154 149,37 | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 2. | | Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | | | | | | | 0,2198 | | | 20 841,13 | | | 751,83 | | | 4 580,88 | |  | 165,25 |  |  |
|  | | | 269,61 | | | 59,26 | 0,825 | 0,181335 |
|  | | **Объем: 0,7\*314/1000** | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Накладные расходы* | | | | | | | 149 | | |  | | |  | | | 88,30 | |  |  |  |  |
|  | | *Сметная прибыль* | | | | | | | 81 | | |  | | |  | | | 48,00 | |  |  |  |  |
|  | | *Всего с НР и СП* | | | | | | |  | | |  | | |  | | | 4 717,18 | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 3. | | Х12-0101 Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | | | | | | | 0,026035 | | | 1 822,61 | | | 1 822,61 | | | 47,45 | |  | 47,45 |  |  |
|  | | | 653,59 | | | 17,02 | 2 | 0,0520706 |
|  | | **Объем: 0,023\*5\*0,2198\*1,03** | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Накладные расходы* | | | | | | | 149 | | |  | | |  | | | 25,36 | |  |  |  |  |
|  | | *Сметная прибыль* | | | | | | | 81 | | |  | | |  | | | 13,79 | |  |  |  |  |
|  | | *Всего с НР и СП* | | | | | | |  | | |  | | |  | | | 86,60 | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 4. | | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | | | | | | | 0,314 | | | 385 041,61 | | | 35 024,04 | | | 120 903,07 | | 3 918,63 | 10 997,55 | 44,045 | 13,83013 |
| 12 479,71 | | | 8 684,76 | | | 2 727,01 | 23,85 | 7,4889 |
|  | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Накладные расходы* | | | | | | | 149 | | |  | | |  | | | 9 902,00 | |  |  |  |  |
|  | | *Сметная прибыль* | | | | | | | 81 | | |  | | |  | | | 5 382,97 | |  |  |  |  |
|  | | *Всего с НР и СП* | | | | | | |  | | |  | | |  | | | 136 188,04 | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 5. | | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | | | | | | | 0,314 | | | 84 402,01 | | | 76,36 | | | 26 502,24 | | 18,42 | 23,98 | 0,207 | 0,064998 |
| 58,65 | | |  | | |  |  |  |
|  | | *Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2* | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Накладные расходы* | | | | | | | 149 | | |  | | |  | | | 27,45 | |  |  |  |  |
|  | | *Сметная прибыль* | | | | | | | 81 | | |  | | |  | | | 14,92 | |  |  |  |  |
|  | | *Всего с НР и СП* | | | | | | |  | | |  | | |  | | | 26 544,61 | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 6. | | Е01-02-058-01 Копание ям вручную (для бетонирования ножек скамьи), 100 м3 грунта | | | | | | | 0,144 | | | 42 277,35 | | |  | | | 6 087,94 | | 6 087,94 |  | 208,15 | 29,9736 |
| 42 277,35 | | |  | | |  |  |  |
|  | | **Объем:(0,3\*0,3\*0,2\*4)\*2** | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Накладные расходы* | | | | | | | 84 | | |  | | |  | | | 5 113,87 | |  |  |  |  |
|  | | *Сметная прибыль* | | | | | | | 38 | | |  | | |  | | | 2 313,42 | |  |  |  |  |
|  | | *Всего с НР и СП* | | | | | | |  | | |  | | |  | | | 13 515,23 | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 7. | | Е06-01-001-01 Бетонировние ножек скамьи, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | | | | | | | 0,144 | | | 541 170,75 | | | 23 665,82 | | | 77 928,59 | | 6 054,30 | 3 407,88 | 207 | 29,808 |
| 42 043,77 | | | 7 352,78 | | | 1 058,80 | 22,5 | 3,24 |
|  | | **Объем:(0,3\*0,3\*0,2\*4)\*2** | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Накладные расходы* | | | | | | | 110 | | |  | | |  | | | 7 824,41 | |  |  |  |  |
|  | | *Сметная прибыль* | | | | | | | 55 | | |  | | |  | | | 3 912,21 | |  |  |  |  |
|  | | *Всего с НР и СП* | | | | | | |  | | |  | | |  | | | 89 665,21 | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 8. | | С116-0078 Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт. | | | | | | | 2 | | | 9 459,96 | | |  | | | 18 919,92 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 9. | | С116-0093 Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | | | | | | | 2 | | | 2 897,56 | | |  | | | 5 795,12 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 10. | | Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | | | | | | | 0,92 | | | 52 710,16 | | | 1 124,79 | | | 48 493,35 | | 19 254,64 | 1 034,81 | 87,492 | 80,49264 |
| 20 928,96 | | | 277,77 | | | 255,55 | 0,85 | 0,782 |
|  | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | *Накладные расходы* | | | | | | | 149 | | |  | | |  | | | 29 070,19 | |  |  |  |  |
|  | | *Сметная прибыль* | | | | | | | 81 | | |  | | |  | | | 15 803,26 | |  |  |  |  |
|  | | *Всего с НР и СП* | | | | | | |  | | |  | | |  | | | 93 366,79 | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 11. | | С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | | | | | | | 92 | | | 221,46 | | |  | | | 20 374,32 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **463 746,30** | | **38 312,41** | **36 933,87** |  | **167,51562** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | **9 850,44** | **28,209681** |
|  | | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **463 746,30** | | **38 312,41** | **36 933,87** |  | **167,51562** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | | **9 850,44** | **28,209681** |
|  | | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **45 089,36** | |  |  |  |  |
|  | | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-6; %=84 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8)** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **65 031,39** | |  |  |  |  |
|  | | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-6; %=38 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **34 544,71** | |  |  |  |  |
|  | | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **563 322,39** | |  |  |  |  |
|  | | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **563 322,39** | |  |  |  |  |
|  | | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **65 031,39** | |  |  |  |  |
|  | | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **34 544,71** | |  |  |  |  |
|  | | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **603 318,28** | |  |  |  |  |
|  | | **НДС, 20%** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **120 663,66** | |  |  |  |  |
|  | | **Всего по смете** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | **723 981,94** | |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 56

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | |
| Благоустройство территории общего пользования, расположенной на территории городского поселения «Емва», Сквер Памяти | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **687,113** | | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,288** | | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **71,092** | | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". | | | | | | | | | |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0,2175 | 427 112,80 | 67 697,28 | 92 897,03 | 2 063,12 | 14 724,16 | 42,504 | 9,24462 |
| 9 485,62 | 18 257,33 | 3 970,97 | 52,4375 | 11,405156 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 8 990,79 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 4 887,61 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 106 775,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | -0,2175 | 124 982,04 | 17 945,04 | -27 183,60 |  | -3 903,05 |  |  |
|  | 5 149,58 | -1 120,03 | 15,6875 | -3,4120313 |
|  | *Начисления: Н3= 6.25, Н4= 6.25, Н48= 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | -1 668,84 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | -907,22 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | -29 759,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,2175 | 20 841,13 | 751,83 | 4 532,94 |  | 163,52 |  |  |
|  | 269,61 | 58,64 | 0,825 | 0,1794375 |
|  | **Объем(0,7+0,3)\*217,5/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 87,37 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 47,50 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 4 667,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Х12-0101 Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,02576 | 1 822,61 | 1 822,61 | 46,95 |  | 46,95 |  |  |
|  | 653,59 | 16,84 | 2 | 0,05152 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,2175\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 25,09 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 13,64 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 85,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,2175 | 385 041,61 | 35 024,04 | 83 746,55 | 2 714,34 | 7 617,73 | 44,045 | 9,5797875 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 1 888,94 | 23,85 | 5,187375 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 6 858,89 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 3 728,66 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 94 334,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2,9 | 52 710,16 | 1 124,79 | 152 859,46 | 60 693,98 | 3 261,89 | 87,492 | 253,7268 |
| 20 928,96 | 277,77 | 805,53 | 0,85 | 2,465 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 91 634,27 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 49 814,60 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 294 308,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 290 | 221,46 |  | 64 223,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **371 122,73** | **65 471,44** | **21 911,20** |  | **272,55121** |
|  |  |  |  | **5 620,89** | **15,876457** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **371 122,73** | **65 471,44** | **21 911,20** |  | **272,55121** |
|  |  |  |  | **5 620,89** | **15,876457** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **64 223,40** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-6, 11, 12; %=84 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8)** |  |  |  | **105 927,57** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-6, 11, 12; %=38 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)** |  |  |  | **57 584,79** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **534 635,09** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **534 635,09** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **105 927,57** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **57 584,79** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **572 594,18** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **114 518,84** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **687 113,02** |  |  |  |  |

Приложение №3 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 56

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | |
| Благоустройство территории общего пользования, расположенной на территории городского поселения «Емва», тротуар по ул. Дзержинского от д. 126 до д. 140 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **1 553,395** | | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,609** | | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **147,495** | | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". | | | | | | | | | |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0,48 | 427 112,80 | 67 697,28 | 206 128,91 | 4 577,86 | 32 671,38 | 42,504 | 20,512855 |
| 9 485,62 | 18 257,33 | 8 811,17 | 52,4375 | 25,306862 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 19 949,65 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 10 845,11 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 236 923,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | -0,48 | 124 982,04 | 17 945,04 | -60 317,59 |  | -8 660,46 |  |  |
|  | 5 149,58 | -2 485,24 | 15,6875 | -7,5709444 |
|  | *Начисления: Н3= 6.25, Н4= 6.25, Н48= 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | -3 703,01 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | -2 013,04 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | -66 033,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,5 | 20 841,13 | 751,83 | 10 420,57 |  | 375,92 |  |  |
|  | 269,64 | 134,82 | 0,825 | 0,4125 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*500/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 200,88 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 109,20 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 10 730,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Х12-0101 Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,06 | 1 822,61 | 1 822,61 | 107,94 |  | 107,94 |  |  |
|  | 653,60 | 38,71 | 2 | 0,11845 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,5\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 57,68 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 31,36 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 196,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,5 | 385 041,61 | 35 024,04 | 192 520,81 | 6 239,86 | 17 512,02 | 44,045 | 22,0225 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 4 342,38 | 23,85 | 11,925 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 15 767,54 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 8 571,61 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 216 859,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-02-058-01 Копание ям вручную (для бетонирования ножек скамьи), 100 м3 грунта | 0,216 | 42 277,35 |  | 9 131,91 | 9 131,91 |  | 208,15 | 44,9604 |
| 42 277,35 |  |  |  |  |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 84 |  |  | 7 670,80 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 38 |  |  | 3 470,13 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 20 272,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е06-01-001-01 Бетонировние ножек скамьи, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,216 | 541 170,75 | 23 665,82 | 116 892,88 | 9 081,45 | 5 111,82 | 207 | 44,712 |
| 42 043,77 | 7 352,78 | 1 588,20 | 22,5 | 4,86 |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 110 |  |  | 11 736,62 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 55 |  |  | 5 868,31 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 134 497,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С116-0078 Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт. | 3 | 9 459,96 |  | 28 379,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С116-0093 Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | 3 | 2 897,56 |  | 8 692,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 5 | 52 710,16 | 1 124,79 | 263 550,80 | 104 644,80 | 5 623,95 | 87,492 | 437,46 |
| 20 928,96 | 277,79 | 1 388,97 | 0,85 | 4,25 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 157 990,32 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 85 887,35 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 507 428,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 500 | 221,46 |  | 110 730,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **886 238,79** | **133 675,88** | **52 742,57** |  | **569,66776** |
|  |  |  |  | **13 819,01** | **39,301868** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **886 238,79** | **133 675,88** | **52 742,57** |  | **569,66776** |
|  |  |  |  | **13 819,01** | **39,301868** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **147 802,56** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-6, 11, 12; %=84 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8)** |  |  |  | **209 670,48** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-6, 11, 12; %=38 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)** |  |  |  | **112 770,03** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **1 208 679,30** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **1 208 679,30** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **209 670,48** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **112 770,03** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **1 294 495,54** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **258 899,11** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **1 553 394,65** |  |  |  |  |

Приложение №4 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | |
| Благоустройство территории общего пользования, расположенной на территории городского поселения «Емва», аллея им. Гущина | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **267,956** | | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,075** | | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **16,837** | | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". | | | | | | | | | |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,15 | 20 841,13 | 751,83 | 3 126,17 |  | 112,77 |  |  |
|  | 269,61 | 40,44 | 0,825 | 0,12375 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*150/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 60,26 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 32,76 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 3 219,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Х12-0101 Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,017768 | 1 822,61 | 1 822,61 | 32,38 |  | 32,38 |  |  |
|  | 653,59 | 11,61 | 2 | 0,035535 |
|  | **Обхем: 0,023\*5\*0,15\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 17,30 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 9,40 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 59,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0,02898 | 390 667,52 | 31 210,95 | 11 321,55 | 181,50 | 904,49 | 21,77 | 0,6308946 |
| 6 262,79 | 7 848,21 | 227,44 | 21,5 | 0,62307 |
|  | **Объем: 150\*0,04\*2,415\*0,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 609,32 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 331,24 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 12 262,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,15 | 385 041,61 | 35 024,04 | 57 756,25 | 1 871,96 | 5 253,61 | 44,045 | 6,60675 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 1 302,71 | 23,85 | 3,5775 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 4 730,26 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 571,48 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 65 057,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-058-01 Копание ям вручную (для бетонирования ножек скамьи), 100 м3 грунта | 0,144 | 42 277,35 |  | 6 087,94 | 6 087,94 |  | 208,15 | 29,9736 |
| 42 277,35 |  |  |  |  |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 84 |  |  | 5 113,87 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 38 |  |  | 2 313,42 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 13 515,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е06-01-001-01 Бетонировние ножек скамьи, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,144 | 541 170,75 | 23 665,82 | 77 928,59 | 6 054,30 | 3 407,88 | 207 | 29,808 |
| 42 043,77 | 7 352,78 | 1 058,80 | 22,5 | 3,24 |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 110 |  |  | 7 824,41 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 55 |  |  | 3 912,21 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 89 665,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С116-0078 Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт. | 2 | 9 459,96 |  | 18 919,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С116-0093 Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | 2 | 2 897,56 |  | 5 795,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **180 967,92** | **14 195,70** | **9 711,13** |  | **67,019245** |
|  |  |  |  | **2 641,00** | **7,599855** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **180 967,92** | **14 195,70** | **9 711,13** |  | **67,019245** |
|  |  |  |  | **2 641,00** | **7,599855** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **24 715,04** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-4; %=84 - по стр. 5; %=110 - по стр. 6)** |  |  |  | **18 355,42** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4; %=38 - по стр. 5; %=55 - по стр. 6)** |  |  |  | **9 170,51** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **208 493,85** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **208 493,85** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **18 355,42** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **9 170,51** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **223 296,91** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **44 659,38** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **267 956,29** |  |  |  |  |

Приложение №5 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенной на территории городского поселения «Емва», ул. Коммунистическая, 29 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **865,854** | | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,183** | | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **46,202** | | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". | | | | | | | | | |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0,6 | 427 112,80 | 67 697,28 | 256 267,68 | 5 691,37 | 40 618,37 | 42,504 | 25,5024 |
| 9 485,62 | 18 257,33 | 10 954,40 | 52,4375 | 31,4625 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 24 802,20 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 13 483,07 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 294 552,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | -0,6 | 124 982,04 | 17 945,04 | -74 989,22 |  | -10 767,02 |  |  |
|  | 5 149,58 | -3 089,75 | 15,6875 | -9,4125 |
|  | *Начисления: Н3= 6.25, Н4= 6.25, Н48= 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | -4 603,73 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | -2 502,70 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | -82 095,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,42 | 20 841,13 | 751,83 | 8 753,28 |  | 315,77 |  |  |
|  | 269,61 | 113,24 | 0,825 | 0,3465 |
|  | **Объем: 0,7\*600/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 168,73 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 91,72 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 9 013,73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,049749 | 1 822,61 | 1 822,61 | 90,67 |  | 90,67 |  |  |
|  | 653,59 | 32,52 | 2 | 0,099498 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,42\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 48,45 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 26,34 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 165,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,6 | 385 041,61 | 35 024,04 | 231 024,97 | 7 487,83 | 21 014,42 | 44,045 | 26,427 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 5 210,86 | 23,85 | 14,31 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 18 921,05 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 10 285,94 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 260 231,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-02-058-01 Копание ям вручную (для бетонирования ножек скамьи), 100 м3 грунта | 0,216 | 42 277,35 |  | 9 131,91 | 9 131,91 |  | 208,15 | 44,9604 |
| 42 277,35 |  |  |  |  |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 84 |  |  | 7 670,80 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 38 |  |  | 3 470,13 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 20 272,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е06-01-001-01 Бетонировние ножек скамьи, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,216 | 541 170,75 | 23 665,82 | 116 892,88 | 9 081,45 | 5 111,82 | 207 | 44,712 |
| 42 043,77 | 7 352,78 | 1 588,20 | 22,5 | 4,86 |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 110 |  |  | 11 736,62 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 55 |  |  | 5 868,31 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 134 497,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С116-0078 Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт. | 3 | 9 459,96 |  | 28 379,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С116-0093 Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | 3 | 2 897,56 |  | 8 692,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **584 244,73** | **31 392,56** | **56 384,03** |  | **141,6018** |
|  |  |  |  | **14 809,47** | **41,665998** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **584 244,73** | **31 392,56** | **56 384,03** |  | **141,6018** |
|  |  |  |  | **14 809,47** | **41,665998** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **37 072,56** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-6; %=84 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8)** |  |  |  | **58 744,12** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-6; %=38 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)** |  |  |  | **30 722,81** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **673 711,66** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **673 711,66** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **58 744,12** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **30 722,81** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **721 545,19** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **144 309,04** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **865 854,23** |  |  |  |  |

Приложение №6 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 56

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенной на территории городского поселения «Емва», ул. Коммунистическая, 27 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **556,206** | | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,139** | | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **33,002** | | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". | | | | | | | | | |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0,3 | 427 112,80 | 67 697,28 | 128 133,84 | 2 845,69 | 20 309,18 | 42,504 | 12,7512 |
| 9 485,62 | 18 257,33 | 5 477,20 | 52,4375 | 15,73125 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 12 401,11 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 6 741,54 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 147 276,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | -0,3 | 124 982,04 | 17 945,04 | -37 494,61 |  | -5 383,51 |  |  |
|  | 5 149,58 | -1 544,87 | 15,6875 | -4,70625 |
|  | *Начисления: Н3= 6.25, Н4= 6.25, Н48= 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | -2 301,86 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | -1 251,34 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | -41 047,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,21 | 20 841,13 | 751,83 | 4 376,63 |  | 157,88 |  |  |
|  | 269,61 | 56,62 | 0,825 | 0,17325 |
|  | **Объем: 0,7\*300/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 84,36 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 45,86 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 4 506,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,024875 | 1 822,61 | 1 822,61 | 45,34 |  | 45,34 |  |  |
|  | 653,59 | 16,26 | 2 | 0,049749 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,21\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 24,23 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 13,17 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 82,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,3 | 385 041,61 | 35 024,04 | 115 512,48 | 3 743,91 | 10 507,21 | 44,045 | 13,2135 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 2 605,43 | 23,85 | 7,155 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 9 460,52 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 5 142,97 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 130 115,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-02-058-01 Копание ям вручную (для бетонирования ножек скамьи), 100 м3 грунта | 0,216 | 42 277,35 |  | 9 131,91 | 9 131,91 |  | 208,15 | 44,9604 |
| 42 277,35 |  |  |  |  |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 84 |  |  | 7 670,80 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 38 |  |  | 3 470,13 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 20 272,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е06-01-001-01 Бетонировние ножек скамьи, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,216 | 541 170,75 | 23 665,82 | 116 892,88 | 9 081,45 | 5 111,82 | 207 | 44,712 |
| 42 043,77 | 7 352,78 | 1 588,20 | 22,5 | 4,86 |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 110 |  |  | 11 736,62 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 55 |  |  | 5 868,31 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 134 497,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С116-0078 Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт. | 3 | 9 459,96 |  | 28 379,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С116-0093 Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | 3 | 2 897,56 |  | 8 692,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **373 671,03** | **24 802,96** | **30 747,92** |  | **115,6371** |
|  |  |  |  | **8 198,84** | **23,262999** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **373 671,03** | **24 802,96** | **30 747,92** |  | **115,6371** |
|  |  |  |  | **8 198,84** | **23,262999** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **37 072,56** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-6; %=84 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8)** |  |  |  | **39 075,78** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-6; %=38 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)** |  |  |  | **20 030,64** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **432 777,45** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **432 777,45** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **39 075,78** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **20 030,64** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **463 504,65** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **92 700,93** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **556 205,58** |  |  |  |  |

Приложение №7 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 56

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенной на территории городского поселения «Емва», ул. Пионерская, 24 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **962,679** | | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,158** | | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **38,848** | | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". | | | | | | | | | |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0,387 | 427 112,80 | 67 697,28 | 165 292,65 | 3 670,93 | 26 198,85 | 42,504 | 16,449048 |
| 9 485,62 | 18 257,33 | 7 065,59 | 52,4375 | 20,293313 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 15 997,41 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 8 696,58 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 189 986,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,2709 | 20 841,13 | 751,83 | 5 645,86 |  | 203,67 |  |  |
|  | 269,61 | 73,04 | 0,825 | 0,2234925 |
|  | **Объем: 0,7\*387/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 108,83 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 59,16 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 5 813,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Х12-0101 Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,035902 | 1 822,61 | 1 822,61 | 65,44 |  | 65,44 |  |  |
|  | 653,59 | 23,47 | 2 | 0,0718044 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,2709\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 34,97 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 19,01 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 119,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,387 | 385 041,61 | 35 024,04 | 149 011,10 | 4 829,65 | 13 554,30 | 44,045 | 17,045415 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 3 361,00 | 23,85 | 9,22995 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 12 204,07 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 6 634,43 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 167 849,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0,387 | 84 402,01 | 76,36 | 32 663,58 | 22,70 | 29,55 | 0,207 | 0,080109 |
| 58,65 |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 33,82 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 18,39 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 32 715,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-02-058-01 Копание ям вручную (для бетонирования ножек скамьи), 100 м3 грунта | 0,216 | 42 277,35 |  | 9 131,91 | 9 131,91 |  | 208,15 | 44,9604 |
| 42 277,35 |  |  |  |  |
|  | **Объем:(0,3\*0,3\*0,2\*4)\*3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 84 |  |  | 7 670,80 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 38 |  |  | 3 470,13 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 20 272,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е06-01-001-01 Бетонировние ножек скамьи, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,216 | 541 170,75 | 23 665,82 | 116 892,88 | 9 081,45 | 5 111,82 | 207 | 44,712 |
| 42 043,77 | 7 352,78 | 1 588,20 | 22,5 | 4,86 |
|  | **Объем:(0,3\*0,3\*0,2\*4)\*3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 110 |  |  | 11 736,62 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 55 |  |  | 5 868,31 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 134 497,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С116-0078 Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт. | 3 | 9 459,96 |  | 28 379,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С116-0093 Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | 3 | 2 897,56 |  | 8 692,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1,3 | 52 710,16 | 1 124,79 | 68 523,21 | 27 207,65 | 1 462,23 | 87,492 | 113,7396 |
| 20 928,96 | 277,77 | 361,10 | 0,85 | 1,105 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 41 077,44 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 22 330,69 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 131 931,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 130 | 221,46 |  | 28 789,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **613 088,99** | **53 944,29** | **46 625,86** |  | **236,98657** |
|  |  |  |  | **12 472,40** | **35,78356** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **613 088,99** | **53 944,29** | **46 625,86** |  | **236,98657** |
|  |  |  |  | **12 472,40** | **35,78356** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **65 862,36** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-6; %=84 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8)** |  |  |  | **88 863,96** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-6; %=38 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)** |  |  |  | **47 096,70** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **749 049,64** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **749 049,64** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **88 863,96** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **47 096,70** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **802 232,17** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **160 446,43** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **962 678,60** |  |  |  |  |