|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЕМВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА** **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО** **ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»**  |

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 13 февраля 2020 года № 57

|  |
| --- |
| Об утверждении локального сметного расчета стоимости выполнения работ по обустройству тротуара по улице Первомайская от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская |

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация городского поселения «Емва»

**Постановляет:**

1. Утвердить локальные сметные расчёты стоимости выполнение работ по обустройству тротуара по улице Первомайская от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская, являющиеся начальной (максимальной) ценой муниципального контракта в сумме 1 577 188 (один пятьсот семьдесят семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 34 коп., согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению.

2**.** Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.В. Котов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Приложение №1 к постановлению администрации городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| Обустройство тротуара по улице Первомайская от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская (ул. Коммунистическая- ул. Дзержинского) |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **376,631** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,150** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **37,036** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-006-01Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0,117 | 427 112,80 | 67 697,28 | 49 972,20 | 1 109,82 | 7 920,58 | 42,504 | 4,972968 |
| 9 485,62 | 18 257,33 | 2 136,11 | 52,4375 | 6,1351875 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 4 836,44 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 629,20 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 57 437,84 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Е27-04-006-04На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | -0,117 | 124 982,04 | 17 945,04 | -14 622,90 |  | -2 099,57 |  |  |
|  | 5 149,58 | -602,50 | 15,6875 | -1,8354375 |
|  |  *Начисления: Н3= 6.25, Н4= 6.25, Н48= 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | -897,73 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | -488,03 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | -16 008,66 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,117 | 20 841,13 | 751,83 | 2 438,41 |  | 87,96 |  |  |
|  | 269,61 | 31,54 | 0,825 | 0,096525 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*117/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 46,99 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 25,55 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 2 510,95 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,013859 | 1 822,61 | 1 822,61 | 25,26 |  | 25,26 |  |  |
|  | 653,59 | 9,06 | 2 | 0,0277173 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,117\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 13,50 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 7,34 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 46,10 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,117 | 385 041,61 | 35 024,04 | 45 049,87 | 1 460,13 | 4 097,81 | 44,045 | 5,153265 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 1 016,12 | 23,85 | 2,79045 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 3 689,61 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 005,76 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 50 745,24 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Е01-02-058-01Копание ям вручную (для бетонирования ножек скамьи), 100 м3 грунта | 0,00072 | 42 277,35 |  | 30,44 | 30,44 |  | 208,15 | 0,149868 |
| 42 277,35 |  |  |  |  |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 84 |  |  | 25,57 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 38 |  |  | 11,57 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 67,58 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Е06-01-001-01Бетонировние ножек скамьи, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00072 | 541 170,75 | 23 665,82 | 389,64 | 30,27 | 17,04 | 207 | 0,14904 |
| 42 043,77 | 7 352,78 | 5,29 | 22,5 | 0,0162 |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 110 |  |  | 39,12 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 55 |  |  | 19,56 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 448,32 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | С116-0078Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт. | 1 | 9 459,96 |  | 9 459,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. | С116-0093Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | 1 | 2 897,56 |  | 2 897,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. | Е27-02-010-02Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1,5 | 52 710,16 | 1 124,79 | 79 065,25 | 31 393,44 | 1 687,19 | 87,492 | 131,238 |
| 20 928,96 | 277,77 | 416,66 | 0,85 | 1,275 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 47 397,05 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 25 766,18 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 152 228,48 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. | С403-8023Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 150 | 221,46 |  | 33 219,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **207 924,69** | **34 024,10** | **11 736,27** |  | **141,66314** |
|  |  |  |  | **3 012,28** | **8,5056423** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **207 924,69** | **34 024,10** | **11 736,27** |  | **141,66314** |
|  |  |  |  | **3 012,28** | **8,5056423** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **45 576,52** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-6, 11, 12; %=84 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8)** |  |  |  | **55 150,55** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-6, 11, 12; %=38 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)** |  |  |  | **29 977,13** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **293 052,37** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **293 052,37** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **55 150,55** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **29 977,13** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **313 859,09** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **62 771,82** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **376 630,91** |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 57

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2** |
| (Локальный сметный расчет) |
| Обустройство тротуара по улице Первомайская от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская (ул. Пионерская – ул. Коммунистическая) |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **647,146** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,261** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **64,421** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-006-01Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0,209 | 427 112,80 | 67 697,28 | 89 266,57 | 1 982,49 | 14 148,73 | 42,504 | 8,883336 |
| 9 485,62 | 18 257,33 | 3 815,78 | 52,4375 | 10,959438 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 8 639,42 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 4 696,60 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 102 602,59 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Е27-04-006-04На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | -0,209 | 124 982,04 | 17 945,04 | -26 121,24 |  | -3 750,51 |  |  |
|  | 5 149,58 | -1 076,26 | 15,6875 | -3,2786875 |
|  |  *Начисления: Н3= 6.25, Н4= 6.25, Н48= 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | -1 603,63 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | -871,77 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | -28 596,64 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,209 | 20 841,13 | 751,83 | 4 355,79 |  | 157,13 |  |  |
|  | 269,61 | 56,35 | 0,825 | 0,172425 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*209/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 83,96 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 45,64 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 4 485,39 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,024756 | 1 822,61 | 1 822,61 | 45,12 |  | 45,12 |  |  |
|  | 653,59 | 16,18 | 2 | 0,0495121 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,209\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 24,11 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 13,11 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 82,34 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,209 | 385 041,61 | 35 024,04 | 80 473,69 | 2 608,26 | 7 320,02 | 44,045 | 9,205405 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 1 815,11 | 23,85 | 4,98465 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 6 590,82 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 3 582,93 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 90 647,44 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Е01-02-058-01Копание ям вручную (для бетонирования ножек скамьи), 100 м3 грунта | 0,00072 | 42 277,35 |  | 30,44 | 30,44 |  | 208,15 | 0,149868 |
| 42 277,35 |  |  |  |  |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 84 |  |  | 25,57 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 38 |  |  | 11,57 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 67,58 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Е06-01-001-01Бетонировние ножек скамьи, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00072 | 541 170,75 | 23 665,82 | 389,64 | 30,27 | 17,04 | 207 | 0,14904 |
| 42 043,77 | 7 352,78 | 5,29 | 22,5 | 0,0162 |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 110 |  |  | 39,12 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 55 |  |  | 19,56 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 448,32 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | С116-0078Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт. | 1 | 9 459,96 |  | 9 459,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. | С116-0093Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | 1 | 2 897,56 |  | 2 897,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. | Е27-02-010-02Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2,6 | 52 710,16 | 1 124,79 | 137 046,42 | 54 415,30 | 2 924,45 | 87,492 | 227,4792 |
| 20 928,96 | 277,77 | 722,20 | 0,85 | 2,21 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 82 154,88 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 44 661,38 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 263 862,68 |  |  |  |  |
| 11. | С403-8023Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 260 | 221,46 |  | 57 579,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **355 423,55** | **59 066,76** | **20 861,98** |  | **245,86685** |
|  |  |  |  | **5 354,65** | **15,113538** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **355 423,55** | **59 066,76** | **20 861,98** |  | **245,86685** |
|  |  |  |  | **5 354,65** | **15,113538** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **69 937,12** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-6, 11, 12; %=84 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8)** |  |  |  | **95 954,25** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-6, 11, 12; %=38 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)** |  |  |  | **52 159,02** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**  |  |  |  | **503 536,82** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **503 536,82** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **95 954,25** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **52 159,02** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **539 287,93** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **107 857,59** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **647 145,52** |  |  |  |  |

Приложение №3 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 57

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3** |
| (Локальный сметный расчет) |
| Обустройство тротуара по улице Первомайская от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская (ул. Коммунистическая – ул. Дзержинского) |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **376,631** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,150** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **37,036** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-006-01Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0,117 | 427 112,80 | 67 697,28 | 49 972,20 | 1 109,82 | 7 920,58 | 42,504 | 4,972968 |
| 9 485,62 | 18 257,33 | 2 136,11 | 52,4375 | 6,1351875 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 4 836,44 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 629,20 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 57 437,84 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Е27-04-006-04На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | -0,117 | 124 982,04 | 17 945,04 | -14 622,90 |  | -2 099,57 |  |  |
|  | 5 149,58 | -602,50 | 15,6875 | -1,8354375 |
|  |  *Начисления: Н3= 6.25, Н4= 6.25, Н48= 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | -897,73 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | -488,03 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | -16 008,66 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,117 | 20 841,13 | 751,83 | 2 438,41 |  | 87,96 |  |  |
|  | 269,61 | 31,54 | 0,825 | 0,096525 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*117/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 46,99 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 25,55 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 2 510,95 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,013859 | 1 822,61 | 1 822,61 | 25,26 |  | 25,26 |  |  |
|  | 653,59 | 9,06 | 2 | 0,0277173 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,117\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 13,50 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 7,34 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 46,10 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,117 | 385 041,61 | 35 024,04 | 45 049,87 | 1 460,13 | 4 097,81 | 44,045 | 5,153265 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 1 016,12 | 23,85 | 2,79045 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 3 689,61 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 005,76 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 50 745,24 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Е01-02-058-01Копание ям вручную (для бетонирования ножек скамьи), 100 м3 грунта | 0,00072 | 42 277,35 |  | 30,44 | 30,44 |  | 208,15 | 0,149868 |
| 42 277,35 |  |  |  |  |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 84 |  |  | 25,57 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 38 |  |  | 11,57 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 67,58 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Е06-01-001-01Бетонировние ножек скамьи, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00072 | 541 170,75 | 23 665,82 | 389,64 | 30,27 | 17,04 | 207 | 0,14904 |
| 42 043,77 | 7 352,78 | 5,29 | 22,5 | 0,0162 |
|  | **Объем: (0,3\*0,3\*0,2\*4)\*1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 110 |  |  | 39,12 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 55 |  |  | 19,56 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 448,32 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | С116-0078Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт. | 1 | 9 459,96 |  | 9 459,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. | С116-0093Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | 1 | 2 897,56 |  | 2 897,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. | Е27-02-010-02Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1,5 | 52 710,16 | 1 124,79 | 79 065,25 | 31 393,44 | 1 687,19 | 87,492 | 131,238 |
| 20 928,96 | 277,77 | 416,66 | 0,85 | 1,275 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 47 397,05 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 25 766,18 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 152 228,48 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. | С403-8023Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 150 | 221,46 |  | 33 219,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **207 924,69** | **34 024,10** | **11 736,27** |  | **141,66314** |
|  |  |  |  | **3 012,28** | **8,5056423** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **207 924,69** | **34 024,10** | **11 736,27** |  | **141,66314** |
|  |  |  |  | **3 012,28** | **8,5056423** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **45 576,52** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-6, 11, 12; %=84 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8)** |  |  |  | **55 150,55** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-6, 11, 12; %=38 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)** |  |  |  | **29 977,13** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **293 052,37** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **293 052,37** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **55 150,55** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **29 977,13** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **313 859,09** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **62 771,82** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **376 630,91** |  |  |  |  |