|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЕМВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА** **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО** **ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»**  |

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 13 февраля 2020 года № 58

|  |
| --- |
| Об утверждении локального сметного расчета стоимости выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Центральная и ул. Октябрьская городского поселения «Емва» |

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация городского поселения «Емва»

**Постановляет:**

1. Утвердить локальные сметные расчёты стоимости выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Центральная и ул. Октябрьская городского поселения «Емва», являющиеся начальной (максимальной) ценой муниципального контракта в сумме 7 401 166 (семь миллионов четыреста одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 38 коп., согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему постановлению.

2**.** Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.В. Котов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Приложение №1 к постановлению администрации городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьская городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **4 401,750** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,396** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **121,869** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-006-01Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 1 | 427 112,80 | 67 697,28 | 427 112,80 | 9 485,62 | 67 697,28 | 42,504 | 42,504 |
| 9 485,62 | 18 257,33 | 18 257,33 | 52,4375 | 52,4375 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 41 337,00 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 22 471,79 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 490 921,59 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Е27-04-006-04На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | 1 | 124 982,04 | 17 945,04 | 124 982,04 |  | 17 945,04 |  |  |
|  | 5 149,58 | 5 149,58 | 15,6875 | 15,6875 |
|  |  *Начисления: Н3= 6.25, Н4= 6.25, Н48= 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 7 672,87 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 4 171,16 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 136 826,07 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 4,125 | 20 841,13 | 751,83 | 85 969,66 |  | 3 101,30 |  |  |
|  | 269,61 | 1 112,14 | 0,825 | 3,403125 |
|  | **Объем:( 0,7+0,3)\*4125/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 1 657,09 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 900,83 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 88 527,58 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,488606 | 1 822,61 | 1 822,61 | 890,54 |  | 890,54 |  |  |
|  | 653,59 | 319,35 | 2 | 0,9772125 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*4,125\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 475,83 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 258,67 |  |  |  |  |
|   | *Всего с НР и СП* |   |   |   | 1 625,04 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 1,195425 | 390 667,52 | 31 210,95 | 467 013,72 | 7 486,70 | 37 310,35 | 21,77 | 26,02440225 |
| 6 262,79 | 7 848,21 | 9 381,95 | 21,5 | 25,7016375 |
|  | **Объем: 4125\*0,04\*2,415\*0,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 25 134,28 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 13 663,60 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 505 811,60 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 4,125 | 385 041,61 | 35 024,04 | 1 588 296,64 | 51 478,80 | 144 474,17 | 44,045 | 181,68563 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 35 824,64 | 23,85 | 98,38125 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 130 082,13 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 70 715,79 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 1 789 094,56 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Е27-06-021-01На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 4,125 | 84 402,01 | 76,36 | 348 158,30 | 241,93 | 314,99 | 0,207 | 0,853875 |
| 58,65 |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 360,48 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 195,96 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 348 714,74 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | Е27-08-001-12Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,825 | 65 275,52 | 26 871,77 | 53 852,30 |  | 22 169,21 |  |  |
|  | 5 048,68 | 4 165,16 | 14,6875 | 12,1171875 |
|  | **Объем: 0,5\*2\*825** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 6 206,09 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 3 373,78 |  |  |  |  |
|   | *Всего с НР и СП* |   |   |   | 63 432,17 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **3 096 276,00** | **68 693,05** | **293 902,88** |  | **251,06791** |
|  |  |  |  | **74 210,15** | **110,32416** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **3 096 276,00** | **68 693,05** | **293 902,88** |  | **251,06791** |
|  |  |  |  | **74 210,15** | **110,32416** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-6; %=84 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8)** |  |  |  | **212 925,77** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-6; %=38 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)** |  |  |  | **115 751,58** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **3 424 953,35** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **3 424 953,35** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **212 925,77** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **115 751,58** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **3 668 125,04** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **733 625,01** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **4 401 750,05** |  |  |  |  |

 Приложение №2 к постановлению

администрации городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 58

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Центральная городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **2 999,416** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,540** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **155,371** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **ул. Центральная** |
|  |
| 1. | Е27-04-006-01Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2, 1000 м2 основания | 3,3 | 440 525,18 | 81 236,73 | 1 453 733,09 | 37 563,04 | 268 081,21 | 51,0048 | 168,31584 |
| 11 382,74 | 21 908,79 | 72 299,01 | 62,925 | 207,6525 |
|  | **Объем: 660\*5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 163 694,45 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 88 988,26 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 1 706 415,80 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Е27-04-006-04На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2, 1000 м2 основания | 3,3 | 127 896,31 | 21 534,04 | 422 057,82 |  | 71 062,33 |  |  |
|  | 6 179,50 | 20 392,35 | 18,825 | 62,1225 |
|  | **Объем: 660\*5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 7.5, Н4= 7.5, Н48= 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 30 384,60 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 16 517,80 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 468 960,22 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-04-008-01Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2, 1... | 3,3 | 30 505,53 | 7 263,16 | 100 668,25 | 18 781,52 | 23 968,43 | 25,5024 | 84,15792 |
| 5 691,37 | 1 919,78 | 6 335,27 | 5,385 | 17,7705 |
|  | **Объем: 660\*5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 37 424,02 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 20 344,60 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 158 436,87 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **1 976 459,16** | **56 344,56** | **363 111,97** |  | **252,47376** |
|  |  |  |  | **99 026,63** | **287,5455** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **1 976 459,16** | **56 344,56** | **363 111,97** |  | **252,47376** |
|  |  |  |  | **99 026,63** | **287,5455** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149)** |  |  |  | **231 503,07** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81)** |  |  |  | **125 850,66** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **2 333 812,89** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **2 333 812,89** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **231 503,07** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **125 850,66** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **2 499 513,61** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **499 902,72** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **2 999 416,33** |  |  |  |  |