|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЕМВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА** **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО** **ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»**  |

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 13 февраля 2020 года № 60

|  |
| --- |
| Об утверждении локального сметного расчета стоимости выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация городского поселения «Емва»

**Постановляет:**

1. Утвердить локальный сметный расчёт стоимости выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва», являющийся начальной (максимальной) ценой муниципального контракта в сумме 2 587 392 (два миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто два) рубля 26 коп., согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2**.** Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.В. Котов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Приложение №1 к постановлению администрации городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **2 587,392** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,380** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **111,371** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Э01-02-006-02;Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2, 100 м2 | 2,2 | 78 289,61 | 12 735,18 | 172 237,15 | 20 973,48 | 28 017,40 | 42 | 92,4 |
| 9 533,40 | 3 660,78 | 8 053,72 | 12 | 26,4 |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 43 250,53 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 23 512,03 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 238 999,71 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,441 | 20 841,13 | 751,83 | 9 190,94 |  | 331,56 |  |  |
|  | 269,61 | 118,90 | 0,825 | 0,363825 |
|  | **Объем:( 0,7\*630)/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 177,16 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 96,31 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 9 464,41 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,0522 | 1 822,61 | 1 822,61 | 95,14 |  | 95,14 |  |  |
|  | 653,59 | 34,12 | 2 | 0,1044 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,441\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 50,84 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 27,64 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 173,62 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0,624 | 399 409,68 | 39 013,69 | 249 231,64 | 4 494,18 | 24 344,54 | 25,0355 | 15,622152 |
| 7 202,21 | 9 810,26 | 6 121,60 | 26,875 | 16,77 |
|  | **Объем: 3230\*0,04\*2,415\*0,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 15 817,51 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 8 598,78 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 273 647,93 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,969 | 20 841,13 | 751,83 | 20 195,05 |  | 728,52 |  |  |
|  | 269,61 | 261,25 | 0,825 | 0,799425 |
|  | **Объем: (0,3\*3230)/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 389,26 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 211,61 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 20 795,92 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,1147 | 1 822,61 | 1 822,61 | 209,05 |  | 209,05 |  |  |
|  | 653,59 | 74,97 | 2 | 0,2294 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,969\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 111,71 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 60,73 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 381,49 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 3,23 | 385 041,61 | 35 024,04 | 1 243 684,40 | 40 309,46 | 113 127,65 | 44,045 | 142,26535 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 28 051,77 | 23,85 | 77,0355 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 101 858,23 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 55 372,60 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 1 400 915,23 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | Е27-08-001-12(применительно)Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,57 | 109 165,52 | 26 871,77 | 62 224,35 |  | 15 316,91 |  |  |
|  | 5 048,68 | 2 877,75 | 14,6875 | 8,371875 |
| , | **Объем6 0,5\*2\*570** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 4 287,85 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 330,98 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 68 843,18 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **1 757 067,72** | **65 777,12** | **182 170,77** |  | **250,2875** |
|  |  |  |  | **45 594,08** | **130,07443** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **1 757 067,72** | **65 777,12** | **182 170,77** |  | **250,2875** |
|  |  |  |  | **45 594,08** | **130,07443** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-11, 16, 17; %=84 - по стр. 12; %=110 - по стр. 13; %=100 - по стр. 19, 20)** |  |  |  | **165 943,09** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-11, 16, 17; %=38 - по стр. 12; %=55 - по стр. 13; %=43 - по стр. 19, 20)** |  |  |  | **90 210,68** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **2 013 221,49** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **2 013 221,49** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **165 943,09** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **90 210,68** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **2 156 160,22** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **431 232,04** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **2 587 392,26** |  |  |  |  |