|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЕМВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА** **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО** **ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»**  |

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 13 февраля 2020 года № 62

|  |
| --- |
| Об утверждении локального сметного расчета стоимости выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация городского поселения «Емва»

**Постановляет:**

1. Утвердить локальные сметные расчёты стоимости выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва», являющиеся начальной (максимальной) ценой муниципального контракта в сумме 13 564 164 (тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 33 коп., согласно приложениям №№ 1-9 к настоящему постановлению.

2**.** Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.В. Котов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Приложение №1 к постановлению администрации городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **2 163,530** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,244** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **76,742** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 3,06 | 20 841,13 | 751,83 | 63 773,86 |  | 2 300,60 |  |  |
|  | 269,61 | 825,01 | 0,825 | 2,5245 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*3060/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 1 229,26 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 668,26 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 65 671,38 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,362457 | 1 822,61 | 1 822,61 | 660,62 |  | 660,62 |  |  |
|  | 653,59 | 236,90 | 2 | 0,724914 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*3,06\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 352,98 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 191,89 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 1 205,49 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0,591192 | 390 667,52 | 31 210,95 | 230 959,51 | 3 702,51 | 18 451,66 | 21,77 | 12,87025 |
| 6 262,79 | 7 848,21 | 4 639,80 | 21,5 | 12,710628 |
|  | **Объем: 3060\*0,04\*2,415\*0,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 12 430,04 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 6 757,27 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 250 146,82 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 3,06 | 385 041,61 | 35 024,04 | 1 178 227,32 | 38 187,91 | 107 173,56 | 44,045 | 134,7777 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 26 575,37 | 23,85 | 72,981 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 96 497,29 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 52 458,26 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 1 327 182,87 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-08-001-12Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,51 | 65 275,52 | 26 871,77 | 33 290,51 |  | 13 704,60 |  |  |
|  | 5 048,68 | 2 574,83 | 14,6875 | 7,490625 |
|  | **Объем: 0,5\*2\*510** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 3 836,50 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 085,61 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 39 212,62 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **1 506 911,82** | **41 890,42** | **142 291,04** |  | **147,64795** |
|  |  |  |  | **34 851,91** | **96,431667** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **1 506 911,82** | **41 890,42** | **142 291,04** |  | **147,64795** |
|  |  |  |  | **34 851,91** | **96,431667** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-4, 9; %=84 - по стр. 5; %=110 - по стр. 6)** |  |  |  | **114 346,07** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4, 9; %=38 - по стр. 5; %=55 - по стр. 6)** |  |  |  | **62 161,29** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **1 683 419,18** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **1 683 419,18** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **114 346,07** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **62 161,29** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **1 802 941,94** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **360 588,39** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **2 163 530,33** |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 62

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **3 701,294** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,490** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **147,724** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Э01-02-006-02;Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2, 100 м2 | 1,7328 | 78 289,61 | 12 735,18 | 135 660,24 | 16 519,48 | 22 067,52 | 42 | 72,7776 |
| 9 533,40 | 3 660,78 | 6 343,40 | 12 | 20,7936 |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 34 065,69 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 18 518,93 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 188 244,86 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,6657 | 20 841,13 | 751,83 | 13 873,94 |  | 500,49 |  |  |
|  | 269,61 | 179,48 | 0,825 | 0,5492025 |
|  | **Объем:( 0,7\*951)/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 267,43 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 145,38 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 14 286,75 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,0788 | 1 822,61 | 1 822,61 | 143,62 |  | 143,62 |  |  |
|  | 653,59 | 51,50 | 2 | 0,1576 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,6657\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 76,74 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 41,72 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 262,08 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0,94185 | 399 409,68 | 39 013,69 | 376 184,00 | 6 783,40 | 36 745,04 | 25,0355 | 23,579686 |
| 7 202,21 | 9 810,26 | 9 239,79 | 26,875 | 25,312219 |
|  | **Объем: 4875\*0,04\*2,415\*0,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 23 874,55 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 12 978,78 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 413 037,33 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 1,4625 | 20 841,13 | 751,83 | 30 480,15 |  | 1 099,55 |  |  |
|  | 269,61 | 394,30 | 0,825 | 1,2065625 |
|  | **Объем: (0,3\*4875)/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 587,51 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 319,38 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 31 387,04 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,173 | 1 822,61 | 1 822,61 | 315,31 |  | 315,31 |  |  |
|  | 653,59 | 113,07 | 2 | 0,346 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*1,4625\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 168,47 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 91,59 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 575,37 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 4,875 | 385 041,61 | 35 024,04 | 1 877 077,86 | 60 838,59 | 170 742,20 | 44,045 | 214,71938 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 42 338,21 | 23,85 | 116,26875 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 153 733,43 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 83 573,21 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 2 114 384,50 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | Е27-08-001-12(применительно)Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,975 | 109 165,52 | 26 871,77 | 106 436,39 |  | 26 199,98 |  |  |
|  | 5 048,68 | 4 922,46 | 14,6875 | 14,320313 |
| , | **Объем6 0,5\*2\*975** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 7 334,47 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 3 987,19 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 117 758,05 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **2 540 171,51** | **84 141,47** | **257 813,71** |  | **311,07667** |
|  |  |  |  | **63 582,21** | **178,95425** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **2 540 171,51** | **84 141,47** | **257 813,71** |  | **311,07667** |
|  |  |  |  | **63 582,21** | **178,95425** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-11, 16, 17; %=84 - по стр. 12; %=110 - по стр. 13; %=100 - по стр. 19, 20)** |  |  |  | **220 108,29** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-11, 16, 17; %=38 - по стр. 12; %=55 - по стр. 13; %=43 - по стр. 19, 20)** |  |  |  | **119 656,18** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **2 879 935,98** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **2 879 935,98** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **220 108,29** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **119 656,18** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **3 084 411,43** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **616 882,29** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **3 701 293,72** |  |  |  |  |

Приложение №3 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 62

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **330,916** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,036** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **11,466** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,44 | 20 841,13 | 751,83 | 9 170,10 |  | 330,81 |  |  |
|  | 269,61 | 118,63 | 0,825 | 0,363 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*440/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 176,76 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 96,09 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 9 442,95 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,052118 | 1 822,61 | 1 822,61 | 94,99 |  | 94,99 |  |  |
|  | 653,59 | 34,06 | 2 | 0,104236 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,44\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 50,75 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 27,59 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 173,33 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0,127512 | 390 667,52 | 31 210,95 | 49 814,80 | 798,58 | 3 979,77 | 21,77 | 2,7759362 |
| 6 262,79 | 7 848,21 | 1 000,74 | 21,5 | 2,741508 |
|  | **Объем: 440\*0,04\*2,415\*0,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 2 680,99 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 1 457,45 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 53 953,24 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,44 | 385 041,61 | 35 024,04 | 169 418,31 | 5 491,07 | 15 410,58 | 44,045 | 19,3798 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 3 821,29 | 23,85 | 10,494 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 13 875,42 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 7 543,01 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 190 836,74 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-08-001-12Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,04 | 65 275,52 | 26 871,77 | 2 611,02 |  | 1 074,87 |  |  |
|  | 5 048,68 | 201,95 | 14,6875 | 0,5875 |
|  | **Объем: 0,5\*2\*40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 300,91 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 163,58 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 3 075,51 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **231 109,22** | **6 289,65** | **20 891,02** |  | **22,155736** |
|  |  |  |  | **5 176,67** | **14,290244** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **231 109,22** | **6 289,65** | **20 891,02** |  | **22,155736** |
|  |  |  |  | **5 176,67** | **14,290244** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-4, 9; %=84 - по стр. 5; %=110 - по стр. 6)** |  |  |  | **17 084,83** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4, 9; %=38 - по стр. 5; %=55 - по стр. 6)** |  |  |  | **9 287,72** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **257 481,77** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **257 481,77** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **17 084,83** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **9 287,72** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **275 762,98** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **55 152,60** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **330 915,58** |  |  |  |  |

Приложение №4 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 62

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **495,859** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,055** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **17,297** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,65 | 20 841,13 | 751,83 | 13 546,74 |  | 488,69 |  |  |
|  | 269,61 | 175,25 | 0,825 | 0,53625 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*650/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 261,12 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 141,95 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 13 949,81 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,076993 | 1 822,61 | 1 822,61 | 140,33 |  | 140,33 |  |  |
|  | 653,59 | 50,32 | 2 | 0,153985 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,65\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 74,98 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 40,76 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 256,07 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0,18837 | 390 667,52 | 31 210,95 | 73 590,04 | 1 179,72 | 5 879,21 | 21,77 | 4,1008149 |
| 6 262,79 | 7 848,21 | 1 478,37 | 21,5 | 4,049955 |
|  | **Объем: 650\*0,04\*2,415\*0,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 3 960,55 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 153,05 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 79 703,64 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,65 | 385 041,61 | 35 024,04 | 250 277,05 | 8 111,81 | 22 765,63 | 44,045 | 28,62925 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 5 645,09 | 23,85 | 15,5025 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 20 497,78 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 11 143,09 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 281 917,92 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-08-001-12Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,13 | 65 275,52 | 26 871,77 | 8 485,82 |  | 3 493,33 |  |  |
|  | 5 048,68 | 656,33 | 14,6875 | 1,909375 |
|  | **Объем: 0,5\*2\*130** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 977,93 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 531,63 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 9 995,38 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **346 039,98** | **9 291,53** | **32 767,19** |  | **32,730065** |
|  |  |  |  | **8 005,36** | **22,152065** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **346 039,98** | **9 291,53** | **32 767,19** |  | **32,730065** |
|  |  |  |  | **8 005,36** | **22,152065** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-4, 9; %=84 - по стр. 5; %=110 - по стр. 6)** |  |  |  | **25 772,36** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4, 9; %=38 - по стр. 5; %=55 - по стр. 6)** |  |  |  | **14 010,48** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **385 822,82** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **385 822,82** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **25 772,36** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **14 010,48** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **413 216,24** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **82 643,25** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **495 859,49** |  |  |  |  |

Приложение №5 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 62

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **1 275,064** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,141** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **44,495** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 1,67 | 20 841,13 | 751,83 | 34 804,69 |  | 1 255,56 |  |  |
|  | 269,61 | 450,25 | 0,825 | 1,37775 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*1670/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 670,87 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 364,70 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 35 840,26 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,197812 | 1 822,61 | 1 822,61 | 360,53 |  | 360,53 |  |  |
|  | 653,59 | 129,29 | 2 | 0,395623 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*1,67\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 192,64 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 104,72 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 657,89 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0,483966 | 390 667,52 | 31 210,95 | 189 069,80 | 3 030,98 | 15 105,04 | 21,77 | 10,53594 |
| 6 262,79 | 7 848,21 | 3 798,27 | 21,5 | 10,405269 |
|  | **Объем: 1670\*0,04\*2,415\*0,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 10 175,58 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 5 531,69 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 204 777,07 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 1,67 | 385 041,61 | 35 024,04 | 643 019,50 | 20 841,12 | 58 490,15 | 44,045 | 73,55515 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 14 503,55 | 23,85 | 39,8295 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 52 663,56 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 28 629,18 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 724 312,24 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-08-001-12Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,345 | 65 275,52 | 26 871,77 | 22 520,05 |  | 9 270,76 |  |  |
|  | 5 048,68 | 1 741,79 | 14,6875 | 5,0671875 |
|  | **Объем: 0,5\*2\*345** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 2 595,27 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 1 410,85 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 26 526,17 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **889 774,57** | **23 872,10** | **84 482,04** |  | **84,09109** |
|  |  |  |  | **20 623,15** | **57,07533** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **889 774,57** | **23 872,10** | **84 482,04** |  | **84,09109** |
|  |  |  |  | **20 623,15** | **57,07533** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-4, 9; %=84 - по стр. 5; %=110 - по стр. 6)** |  |  |  | **66 297,92** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4, 9; %=38 - по стр. 5; %=55 - по стр. 6)** |  |  |  | **36 041,14** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **992 113,63** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **992 113,63** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **66 297,92** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **36 041,14** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **1 062 553,70** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **212 510,74** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **1 275 064,44** |  |  |  |  |

Приложение №6 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 62

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **602,660** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,067** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **21,022** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,79 | 20 841,13 | 751,83 | 16 464,50 |  | 593,95 |  |  |
|  | 269,61 | 212,99 | 0,825 | 0,65175 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*790/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 317,36 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 172,52 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 16 954,38 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,093576 | 1 822,61 | 1 822,61 | 170,55 |  | 170,55 |  |  |
|  | 653,59 | 61,16 | 2 | 0,187151 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*0,79\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 91,13 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 49,54 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 311,22 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0,228942 | 390 667,52 | 31 210,95 | 89 440,21 | 1 433,82 | 7 145,50 | 21,77 | 4,9840673 |
| 6 262,79 | 7 848,21 | 1 796,78 | 21,5 | 4,922253 |
|  | **Объем: 790\*0,04\*2,415\*0,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 4 813,59 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 616,79 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 96 870,59 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,79 | 385 041,61 | 35 024,04 | 304 182,87 | 9 858,97 | 27 668,99 | 44,045 | 34,79555 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 6 860,96 | 23,85 | 18,8415 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 24 912,70 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 13 543,14 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 342 638,71 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-08-001-12Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,158 | 65 275,52 | 26 871,77 | 10 313,53 |  | 4 245,74 |  |  |
|  | 5 048,68 | 797,69 | 14,6875 | 2,320625 |
|  | **Объем: 0,5\*2\*158** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 1 188,56 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 646,13 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 12 148,22 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **420 571,66** | **11 292,79** | **39 824,73** |  | **39,779617** |
|  |  |  |  | **9 729,58** | **26,923279** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **420 571,66** | **11 292,79** | **39 824,73** |  | **39,779617** |
|  |  |  |  | **9 729,58** | **26,923279** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-4, 9; %=84 - по стр. 5; %=110 - по стр. 6)** |  |  |  | **31 323,34** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4, 9; %=38 - по стр. 5; %=55 - по стр. 6)** |  |  |  | **17 028,12** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **468 923,12** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **468 923,12** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **31 323,34** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **17 028,12** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **502 216,66** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **100 443,33** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **602 659,99** |  |  |  |  |

Приложение №7 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 62

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **683,610** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,076** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **23,798** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0,9 | 20 841,13 | 751,83 | 18 757,02 |  | 676,65 |  |  |
|  | 269,61 | 242,65 | 0,825 | 0,7425 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*900/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 361,55 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 196,55 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 19 315,12 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,106605 | 1 822,61 | 1 822,61 | 194,30 |  | 194,30 |  |  |
|  | 653,59 | 69,68 | 2 | 0,21321 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*1,14\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 103,82 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 56,44 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 354,56 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0,26082 | 390 667,52 | 31 210,95 | 101 893,90 | 1 633,46 | 8 140,44 | 21,77 | 5,6780514 |
| 6 262,79 | 7 848,21 | 2 046,97 | 21,5 | 5,60763 |
|  | **Объем: 900\*0,04\*2,415\*0,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 5 483,84 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 981,15 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 110 358,89 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,9 | 385 041,61 | 35 024,04 | 346 537,45 | 11 231,74 | 31 521,64 | 44,045 | 39,6405 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 7 816,28 | 23,85 | 21,465 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 28 381,55 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 15 428,90 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 390 347,90 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-08-001-12Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,15 | 65 275,52 | 26 871,77 | 9 791,33 |  | 4 030,77 |  |  |
|  | 5 048,68 | 757,30 | 14,6875 | 2,203125 |
|  | **Объем: 0,5\*2\*150** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 1 128,38 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 613,41 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 11 533,12 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **477 174,00** | **12 865,20** | **44 563,80** |  | **45,318551** |
|  |  |  |  | **10 932,88** | **30,231465** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **477 174,00** | **12 865,20** | **44 563,80** |  | **45,318551** |
|  |  |  |  | **10 932,88** | **30,231465** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-4, 9; %=84 - по стр. 5; %=110 - по стр. 6)** |  |  |  | **35 459,14** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4, 9; %=38 - по стр. 5; %=55 - по стр. 6)** |  |  |  | **19 276,45** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **531 909,59** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **531 909,59** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **35 459,14** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **19 276,45** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **569 675,17** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **113 935,03** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **683 610,20** |  |  |  |  |

Приложение №8 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 62

|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **865,906** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,096** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **30,144** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 1,14 | 20 841,13 | 751,83 | 23 758,89 |  | 857,09 |  |  |
|  | 269,61 | 307,36 | 0,825 | 0,9405 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*1140/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 457,97 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 248,96 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 24 465,82 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,135033 | 1 822,61 | 1 822,61 | 246,11 |  | 246,11 |  |  |
|  | 653,59 | 88,26 | 2 | 0,270066 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*1,14\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 131,51 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 71,49 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 449,11 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 0,330372 | 390 667,52 | 31 210,95 | 129 065,61 | 2 069,05 | 10 311,22 | 21,77 | 7,1921984 |
| 6 262,79 | 7 848,21 | 2 592,83 | 21,5 | 7,102998 |
|  | **Объем: 1140\*0,04\*2,415\*0,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 6 946,20 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 3 776,12 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 139 787,93 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 1,14 | 385 041,61 | 35 024,04 | 438 947,44 | 14 226,87 | 39 927,41 | 44,045 | 50,2113 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 9 900,63 | 23,85 | 27,189 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 35 949,98 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 19 543,28 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 494 440,70 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-08-001-12Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,19 | 65 275,52 | 26 871,77 | 12 402,35 |  | 5 105,64 |  |  |
|  | 5 048,68 | 959,25 | 14,6875 | 2,790625 |
|  | **Объем: 0,5\*2\*190** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 1 429,28 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 776,99 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 14 608,62 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **604 420,40** | **16 295,92** | **56 447,47** |  | **57,403498** |
|  |  |  |  | **13 848,33** | **38,293189** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **604 420,40** | **16 295,92** | **56 447,47** |  | **57,403498** |
|  |  |  |  | **13 848,33** | **38,293189** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-4, 9; %=84 - по стр. 5; %=110 - по стр. 6)** |  |  |  | **44 914,94** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4, 9; %=38 - по стр. 5; %=55 - по стр. 6)** |  |  |  | **24 416,84** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **673 752,18** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **673 752,18** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **44 914,94** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **24 416,84** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **721 588,58** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **144 317,72** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **865 906,30** |  |  |  |  |

Приложение №9 к постановлению администрации

городского поселения «Емва» от 13 февраля 2020 года № 62

|  |
| --- |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12** |
| (Локальный сметный расчет) |
| выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории городского поселения «Емва» |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **3 445,324** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,380** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **119,766** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 4,55 | 20 841,13 | 751,83 | 94 827,15 |  | 3 420,83 |  |  |
|  | 269,61 | 1 226,73 | 0,825 | 3,75375 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*4550/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 1 827,83 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 993,65 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 97 648,63 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,538948 | 1 822,61 | 1 822,61 | 982,29 |  | 982,29 |  |  |
|  | 653,59 | 352,25 | 2 | 1,077895 |
|  | **Объем: 0,023\*5\*4,55\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 524,85 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 285,32 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 1 792,46 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-03-004-01Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси | 1,31859 | 390 667,52 | 31 210,95 | 515 130,29 | 8 258,05 | 41 154,45 | 21,77 | 28,705704 |
| 6 262,79 | 7 848,21 | 10 348,57 | 21,5 | 28,349685 |
|  | **Объем: 4550\*0,04\*2,415\*0,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 27 723,86 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 15 071,36 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 557 925,51 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 4,55 | 385 041,61 | 35 024,04 | 1 751 939,32 | 56 782,68 | 159 359,38 | 44,045 | 200,40475 |
| 12 479,71 | 8 684,76 | 39 515,66 | 23,85 | 108,5175 |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 143 484,53 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 78 001,66 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 1 973 425,51 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Е27-08-001-12Укрепление обочин ПГС, 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,65 | 65 275,52 | 26 871,77 | 42 429,09 |  | 17 466,65 |  |  |
|  | 5 048,68 | 3 281,64 | 14,6875 | 9,546875 |
|  | **Объем: 0,5\*2\*650** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 4 889,64 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 81 |  |  | 2 658,13 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 49 976,86 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **2 405 308,14** | **65 040,73** | **222 383,60** |  | **229,11045** |
|  |  |  |  | **54 724,85** | **151,24571** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **2 405 308,14** | **65 040,73** | **222 383,60** |  | **229,11045** |
|  |  |  |  | **54 724,85** | **151,24571** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-4, 9; %=84 - по стр. 5; %=110 - по стр. 6)** |  |  |  | **178 450,71** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-4, 9; %=38 - по стр. 5; %=55 - по стр. 6)** |  |  |  | **97 010,12** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **2 680 768,97** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **2 680 768,97** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **178 450,71** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **97 010,12** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **2 871 103,57** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **574 220,71** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **3 445 324,28** |  |  |  |  |